
透明度测定仪采购配置参数要求及报价单

	仪器设备名称
	工业硫酸透明度测定仪
	数量/单价
	1台/不超1500元

	技术要求
	测定工业硫酸GB/T 534-2024的透明度，符合GB/T 534-2024中的要求。
1、玻璃透视管：如GB/T 534-2024中的图1所示。
2、方格色板：于40 mm*40 mm*3 mm毛玻璃上，用黑油漆或黑色贴纸绘制4 mm*4 mm的小格，如GB/T 534-2024中的图2所示。
3光源：于160 mm*160 mm木匣内装220V、60W灯泡一只，上盖开口，紧密地装上方格色板，色板与灯泡距离约为10 mm。

	安装要求
	包含安装培训调试等服务。

	主要用途
	测定工业硫酸GB/T 534-2024的透明度。

	报价单

	
	控制价（人民币元）
	投标价（人民币元）

	总金额
	1500
	

	单位名称（加盖公章）


联系人：                   联系电话：                           年    月    日




