
散射光浊度仪采购配置参数要求及报价单

	仪器设备名称
	散射光浊度仪
	数量/单价
	1台/不超4800元

	技术要求
	测定副产盐酸HG/T 3783-2021的浊度，符合GB/T 15893.1-2014中的要求。
1、光源：装配有单色仪的钨丝灯，或单色发光二极管，或单色激光器，也可以使用可见光源。
2、入射光：波长860nm，带宽不大于60nm，发射或聚集不超过1.5°。
3、测量角：入射光光轴与散射光光轴的夹角为90°±2.5°。
4、接收器：在水样中心的孔径角为20°~30°之间。

	安装要求
	包含安装培训调试等服务。

	主要用途
	测定副产盐酸HG/T 3783-2021的浊度。

	报价单

	
	控制价（人民币元）
	投标价（人民币元）

	总金额
	4800
	

	单位名称（加盖公章）


联系人：                   联系电话：                           年    月    日




