附件1：设备技术参数要求
	设备技术参数要求

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	备注

	1
	棉包水分测定设备
	1. 内置软件：MBS型棉包水分测定系统
2. 适用包类：I型棉包
3. 使用环境：-30℃~50℃，相对湿度85%以下
4. 测量范围：回潮率3.0%~13.0%
5. 分辨率：回潮率0.1%
6. 准确度：回潮率±0.2%
7. 传感器形式：梭镖型
8. 测量深度：棉包内10~15cm
9. 测量速度：回潮率2~10s
10. 数据存储：≥400笔
11. 数据传输：数据线、蓝牙
12. 电源：干电池
13. 外型及重量：便于手持和长时间携带，重量≤3KG
	

	2
	扫描终端
	1. 内置软件：新疆棉花入库扫描核查系统
2. 数据采集：条码扫描、地理位置定位、图像采集
3. 使用环境：-20℃~50℃，5%~95%湿度下无凝露，具备抗冲击、震动、跌落性能
4. 操作系统：Android 5.1或以上
5. RAM/ROM：2G/16G
6. 显示屏：≥4英寸，支持手套触摸
7. 键盘：有
8. 数据传输：WIFI、蓝牙、4G/5G、数据线
9. 电池：可充电电池
10. 空气放电：±15kV，接触放电±8kV
11. 防尘防水：IP67及以上
	

	3
	扫描终端
	1. 内置软件：新疆棉花入库扫描核查系统
2. 数据采集：条码扫描、地理位置定位、图像采集
3. 使用环境：-20℃~50℃，5%~95%湿度下无凝露，具备抗冲击、震动、跌落性能
4. 操作系统：Android 5.1或以上
5. RAM/ROM：4G/64G
6. 显示屏：≥6英寸，支持手套触摸、带水触摸、电容笔
7. 数据传输：WIFI、蓝牙、4G/5G、数据线
8. 电池：可充电电池
9. 空气放电：±15kV，接触放电±8kV
10. 防尘防水：IP67及以上
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